**信号输出：开关量， 没有遮挡时高电平 ，有遮挡时低电平。可直接驱动继电器。加1K上拉电阻可直接接单片机IO口**